|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ворота мини-футбольные 0757 со стаканами**Размер не менее: длина – 3160 мм, ширина – 1300 мм, высота – 2080 мм.Ворота предназначены для игры в футбол.Используемые материалы: Передняя часть ворот должна быть изготовлена из металлической профильной трубы, сечением не менее 80\*80 мм, нижняя часть должна быть изготовлена из металлической профильной трубы, сечением не менее 60\*60 мм, вспомогательные части ворот должны быть изготовлены из металлической трубы, диаметром не менее 33,5 мм. Стаканы предназначены для установки и снятия ворот, и должны быть изготовлен из металлической трубы, диаметром не менее 108 мм, длиной не менее 400 мм. Стаканы должны быть оборудованы дренажным отверстием. Металлические элементы окрашены яркими порошковыми красками с предварительной антикоррозийной обработкой. Все крепежные элементы оцинкованы. |